1.	Nehmen Sie einen USB-Stick mit maximal 16GB Speicherkapazität (!) und verbinden Sie ihn mit Ihrem Computer.

2.	Formatieren Sie diesen via Rechtsklick auf das Symbol bei den Laufwerken-> Formatierung -> FAT32

3.	Laden Sie die beiden im Anhang befindlichen Dateien einzeln auf den Stick. Es dürfen sich keine weiteren Dateien darauf befinden.

4.	Stecken Sie den USB-Stick in den USB-Port der ausgeschalteten XS-8500

5.	Jetzt schalten Sie das Soundboard ein. Der Booting-Prozess wird durchgeführt, woraufhin die Soundbar nochmals ab- und einschaltet.

